Formular 7/6: Stoffdaten

Tabelle 1: Die in der 1. Spalte angegebenen Nummern müssen mit den Formularen 7/1 bis 7/4 übereinstimmen (z.B. Rohstoff R 1, Rohstoffkomponente R 1.1)

Stoff	1. Kurzbezeichnung (Trivialname) 2. Chem. Bezeichnung (systematischer Name)	Summenformel	1. CAS-Nr. 2. EG-Nr.	Strukturformel
(Kompo-nente) Nr.	AGW (mg/m³)	Hautwir-kung H, S	Arbeitsmed.Vorsorge ja / nein	keimzellenmutagen, kanzerogen, reproduktionstoxisch	Piktogramme: GHS01 bis GHS09	Nr. gemäß Anhang 1 der StörfallV	WGK	Kenn-Nr. Katalog wassergefährdender Stoffe	TA-Luft Ziffer/Klasse	Reg.-Nr. REACH	Geruchsschwelle [mg/m3]
CLP-VO	Physikalisch-chemische Gefahren (Gefahrenklasse / -kategorie / H-Satz)	Gesundheitsgefahren (Gefahrenklasse / -kategorie / H-Satz)	Umweltgefahren (Gefahrenklasse / -kategorie / H-Satz)	Kennziffern für weitere H-Sätze
1. 2.	1. 2.
CLP-VO
1. 2.
CLP-VO
1. 2.
CLP-VO

Tabelle 2: Die in der ersten Spalte angegebenen Nummern müssen mit den Nummern auf Seite 1 übereinstimmen.

Stoff	Form1)	Molekular-gewicht	Dichte bei 20°C	Schütt- dichte	Schmelz- temp.	Siede-temp.	Dampfdruck bei Bezugstemp.	Viskosität bei 20o C	Löslichkeit in Wasser	Kritische Größen (nur für verflüssigte Gase)
Nr.	[g/mol]	[kg/m³]	[kg/m³]	[ºC]	[ºC]	[mbar]	[o C]	[Pa s]	[kg/m3]	bei °C	Temp.	Druck	Dichte

1) F = fest, brockig; FL = flüssig; G = gasförmig; P = Paste; S = Schüttgut, Staub; D = unter Druck verflüssigt

Tabelle 3: Die in der ersten Spalte angegebenen Nummern müssen mit den Nummern auf Seite 1 übereinstimmen.

Stoff	Flamm-punkt	Zünd-temp.	Ex-Grenze in Luft (Stoffe mit Flamm-punkt 60 oC)	Explo-sions-gruppe	Therm. Zerset-zung (DTA-	Staubbrenn-barkeit	Selbstent-zündung (Schnelltest)	Schlag-empfind-lich	Staubex-plosionsfähig	Mindestzünd-energie	Lager-gruppe 2. SprengV
untere	obere	DIN EN ISO 16852	Schnell-test) ab	BZ	bei	ja / nein ab	ja / nein	ja / nein	Methode2)	keine Zündung bis	Zündung ab	Klasse
Nr.	[oC]	[oC]	[g/m3]	[g/m3]	[oC]	[oC]	[oC]	[mJ]	[mJ]

2)	SK = 20 l-Staubexplosionskugel

HF = modifiziertes Hartmannrohr mit Funkenzündung

HG = modifiziertes Hartmannrohr mit Glühwendelzündung

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert nach Gefahrstoffverordnung

Hautwirkung: H = Resorption, S = Sensibilisierung

CLP ist die Abkürzung von Classification, Labelling and Packaging. Die CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen neu.