Formular 8/1: Emissionsquellen und Emissionen von Luftverunreinigungen

Das Formular 8/1 gilt in Verbindung mit den Definitionen und Erläuterungen des Beiblattes.

Schornsteinhöhenberechnung	Zusatz-/Gesamtemission	Reinigungseinheit	Emissionen	Emissionsdauer
Emissionsquelle	A	Art der Entstehung	Emittierte Stoffe einschließlich Gerüche
Nr.	Rechtswert / Hochwert	Durch-	Höhe	B	Z	D	Abgas-	Stoffnummern der Formulare 7/1-7/4 sollen	Nr.	Abscheide-	Massen-	Massen-
messer	C	G	AA ...	Tempe-ratur	Volumen-strom	den Bezeichnungen in ( ) nachgestellt werden	grad	konzen-tration / Geruchseinheit	strom / Geruchseinheit
ETRS89/UTM	cm	m	D	X1	ºC	m³/h	%	mg/m³ / GEE/m³	kg/h / GEE/h	h/d	d/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Besondere anlagenspezifische Betriebsvorgänge (Spalte 7):

X1:
X2:
X3:

Beiblatt zu Formular 8/1: Erläuterungen

Jede Emissionsquelle ist mit einer Nr. (z. B. E 3) zu versehen, die einheitlich in Fließbildern, Emissionsquellenplänen, Gebäudebezeichnungen und auch in Emissionserklärungen gemäß 11. BImSchV zu verwenden ist. Jede Nummer darf pro Anlage nur einmal vergeben werden. Soweit Stoffe nach den Anhängen II-IV der Störfall-Verordnung emittiert werden könnten, sind auch Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile und Berstscheiben (S 1, S 2, S 3 etc.) in die Tabelle einzubeziehen.

Die genaue Lage jeder Emissionsquelle ist im Lagebezugssystems ETRS89/UTM anzugeben. Der Hochwert ist siebenstellige und der Rechtswert ist achtstellig. Die ersten beiden Stellen des Rechtswerts (Zonenkennziffer) lauten in Hessen immer „32“. Weiter ist für eine korrekte Eingabe des Rechtswerts das „U“ nach 32 wegzulassen.

Innendurchmesser des Auslasses oder äquivalenter Innendurchmesser der Querschnittsfläche in cm

Höhe der Emissionsquelle über dem Gelände (die Höhe über dem Gebäude muss aus dem Emissionsquellenplan ersichtlich sein)

Berechnung der Quellenhöhe:

Mindesthöhe oder Anwendung der 20°-Regel gemäß 5.5.2 Abs. 1 TA Luft

Antragsunterlagen ist eine nachvollziehbare Schornsteinhöhenberechnung gemäß 5.5.3/5.5.4 TA Luft beigefügt

Mindesthöhe nach TA Luft 86 bzw. TA Luft 2002 für bestehende Anlagen gemäß 5.5.3 TA Luft

Abschnitt 8 der Antragsunterlagen enthält Erläuterungen des hier vorliegenden Sonderfalls

Wird beantragt, dass ein zusätzlicher Abgasstrom über eine bereits vorhandene Emissionsquelle bzw. Abgasreinigungseinrichtung geleitet werden soll, so sind in aufeinanderfolgenden Zeilen die zusätzlichen Emissionen des beantragten Projektes (Kennbuchstabe Z) und die gesamten resultierenden und übrigen Emissionen (Kennbuchstabe G) aufzuführen. Letzteres dient der Prüfung, ob die Abgasreinigung nach Aufnahme des zusätzlichen Abgases insgesamt dem Stand der Emissionsminderungstechnik entspricht bzw. ob Wechselwirkungen zwischen den emittierten Stoffen möglich sind (z. B. Aerosolbildung).

Die Betriebsvorgänge, die zu den Emissionen an der betreffenden Emissionsquelle führen, sind soweit möglich wie folgt zu typisieren:

D	=	bestimmungsgemäßer Dauerbetrieb der angeschlossenen Betriebseinheit(en) (100 % Auslastung)

AA	=	Abfahremission bei Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung

An	=	Anfahren

Ab	=	Abfahren

AT	=	Atmung aufgrund von Temperaturschwankungen

B	=	Befüllen, Entleeren, Entspannen, Evakuieren, Fördern

RA	=	Regeneration der Abgasreinigungseinrichtung

X1/2	=	Besondere Anlagenspezifische Betriebsvorgänge

Die besonderen anlagenspezifische Betriebsvorgänge X1, X2 und X3 (z. B. Rußblasen, Abblasen von Sicherheitsventilen oder Berstscheiben) sind ggf. unterhalb der Tabelle des Formulars 8/1 zu erläutern.

Mittlere Temperatur des Abgases an der Übertrittsstelle zur Atmosphäre

Volumenstrom des Abgases umgerechnet auf 273,15 K und 101,3 kPa und nach Abzug des Feuchtegehaltes (soweit nicht anders vermerkt)

Alle relevanten im Abgas enthaltenen Stoffe einschließlich Gerüche sind zu nennen. Die Stoffe sind geordnet nach den Stoffklassen der TA Luft aufzuführen. Die Stoffnummern der Komponenten (vergl. Formulare 7/1, 7/2, 7/3, 7/4) sollen der Stoffbezeichnung in Klammern nachgestellt werden.

Zählnummer der Abgasreinigungseinheit gemäß Formular 8/2.

Abscheidegrad in Prozent für den emittierten Stoff bzw. die Stoffklasse

Für jeden Betriebsvorgang ist die maximal zu erwartende Massenkonzentration als Halbstundenmittelwert bzw. die europäische Geruchseinheiten jeweils bezogen auf das Abgasvolumen bei 273,15 K und 101,3 kPa nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf anzugeben. Es sollen realistische Prognosen auf der Basis der beantragten Technologie abgegeben werden. Bei Verbrennungsanlagen ist der Bezugswert für Sauerstoff in Volumenprozent anzugeben.

Masse der emittierten Stoffe einschließlich Gerüche pro Betriebsstunde.
Die angegebenen Werte müssen mit dem Produkt aus Spalte 9 und Spalte 13 übereinstimmen. Ferner müssen sie mit den Mengenbilanzen im Abschnitt 7 zusammenpassen. Abweichungen sind in Abschnitt 7 zu erläutern (z. B. Differenz zwischen Mittel- und Maximalwerten).

Emissionsdauer pro Tag in Stunden

Anzahl der Tage pro Jahr, an denen mit Emissionen zu rechnen ist