Formular 12: Feuerungsanlagen nach § 1 Nr. 1. KNV-V
1. Art der Feuerungsanlage
1.a Feuerungsanlage zur Erzeugung von Strom mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW
Betrieb als hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage geplant? ja nein Falls ja, sind – über die entsprechende Beschreibung in Kapitel 6 hinaus – keine weiteren Angaben zur KNV-V erforderlich. Falls nein, weiter mit 2.
1.b Sonstige Anlage, bei der Abwärme mit einem nutzbaren Temperaturniveau entsteht, mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW
Anbindung an ein Fernwärme- oder Fernkältenetz geplant? ja nein Falls ja, sind – über die entsprechende Beschreibung in Kapitel 6 hinaus – keine weiteren Angaben zur KNV-V erforderlich. Falls nein, weiter mit 3.
1.c Feuerungsanlage zur Erzeugung von Wärme mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW in einem bestehenden Fernwärme- oder Fernkältenetz Nutzung der Abwärme von nahegelegenen Anlagen geplant? ja nein Falls ja, sind – über die entsprechende Beschreibung in Kapitel 6 hinaus – keine weiteren Angaben zur KNV-V erforderlich. Falls nein, weiter mit 3.
2. Ausnahme für die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse (§ 3 Abs. 4 Satz 3 und 4 KNV-V) bei Anlagen nach § 1 Nr. 1.a KNV-V
Betriebszeiten: < 1.500 Betriebsstunden / Jahr im gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren? ja nein Falls ja, ist ein Sachverständigengutachten oder Testat eines Wirtschaftsprüfers nach § 3 Abs. 4 Satz 3 KNV-V erforderlich. Darüber hinaus sind dann keine weiteren Angaben nach KNV-V erforderlich. Falls nein, sind die zu berücksichtigenden Wärme- oder Kältebedarfspunkte nach § 5 KNV-V zu ermitteln.
3. Ausnahme für die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 und 2 KNV-V) bei Anlagen nach § 1 Nr. 1.b und 1.c KNV-V
Verfügbare nutzbare Abwärme < 10 MW? ja nein oder Wärmenachfrage < 10 MW? ja nein Falls ja, sind – über die entsprechende Beschreibung in Kapitel 6 hinaus – keine weiteren Angaben zur KNV-V erforderlich. Falls nein, sind die zu berücksichtigenden Wärme- oder Kältebedarfspunkte nach § 5 KNV-V zu ermitteln.