Formular 13/1: Schallquellen, Ausbreitungsbedingungen
Dieses Formular ist nur auszufüllen, wenn keine Schall-Immissionsprognose vorgelegt wird. Kurzzeichen = die Zeichen der schallemittierenden Apparate, Maschinen und Anlagenteile, die in den Formularen 6/2 bzw. 6/3 (Apparateliste) verwendet wurden LW = abgestrahlter Schallleistungspegel im Sinne von DIN 45635, Blatt1 (Information durch Hersteller/Lieferant/Sachverständigen). LI = zu erwartender Mittelungspegel im Innern des Aufstellungsraumes Betriebszeit = Betriebszeiten sind die Zeiten, in denen die jeweiligen Apparate/Maschinen/Anlagenteile betrieben werden RW = bewertetes Schalldämmmaß des jeweiligen Bauteils (Information durch Hersteller/Lieferant/Sachverständigen) und kennzeichnet dessen Luftschalldämmung Bauteil = Tür, Tor, Fenster, Wand, Dach etc. V = Volumen des Aufstellungsraumes (B x H x T) F = Fläche des jeweiligen Bauteils (B x H)
Kurzzeichen	LW oder LI [dB(A)]	Betriebszeit [h/d]	RW [dB]	Bauteil	V [m3]	F [m2]

Betriebszeiten der relevanten Schallquellen einschließlich Werksverkehr:

06:00 - 22:00 Uhr	Werktage

22:00 - 06:00 Uhr	Sonn- und Feiertage

Besonderheiten werden im Text erläutert