Formular 16/1.2: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil:
3.
Tragkonstruktion:	Material:	Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102:
F 30 - A	F 60 - A	F 90 - A
F 30 - AB	F 60 - AB	F 90 - AB
KG	EG	Regelgeschoss
Bruttogeschossfläche in m²:
max. Gebäudehöhe: m	Höhenlage Fußboden oberstes Geschoss/ Höhenlage oberste Arbeitsbühne m
Hinweis: Brandwände sind in den Grundrissplänen der Bauvorlagen und in den Apparateaufstellungsplänen zu kennzeichnen.
4.
Anwendung der Muster-Industriebau-Richtlinie HBO Hinweis: Die Gliederung für den Nachweis eines brandschutztechnischen Gesamtkonzeptes muss nach Muster-Industriebau-Richtlinie bzw. Bauvorlagenerlass erfolgen.
5.
Fassadendämmstoffe nach DIN 4102: Baustoffklasse A1/A2 B 1 B 2
Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) : nach DIN 18232 nach VdS ohne RWA
6.
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr nach DIN 14090:
vorhanden 1-seitig 2-seitig 3-seitig allseitig nicht vorhanden
7.
Brandmeldeanlage nach den einschlägigen Bestimmungen (z. B. VDE, DIN, VdS)
nicht vorgesehen
vorgesehen mit folgenden Leistungsmerkmalen:
nichtautomatische Brandmelder
automatische Brandmelder
flächendeckend Kategorie nach DIN 14675
in folgenden Teilbereichen:
Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werkes der Werkfeuerwehr
Durchschaltung zur Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
8.
Löscheinrichtungen:
Steigleitung(en) nass Steigleitung(en) nass/trocken Steigleitung(en) trocken
Löschanlagen:
automatisch
flächendeckend	Anlagenart :
in folgenden Teilbereichen:	a) im Bereich
b) im Bereich
c) im Bereich
Anlagenart:	zu a)
Anlagenart:	zu b)
Anlagenart:	zu c)
Sonderlöschmittel:
vorgehaltene Menge:
halbstationär
Anlagenart:
im Bereich:
Löschmittel:
Löschmittelmenge:
Sonstige Einrichtungen:
Bereiche, mit unzulässigen Löschmittel:
unzulässige Löschmittel:
Begründung:
9.
Löschwasser - Rückhaltung:
Bemessung nach LöRüRL (zusätzliche Bauvorlagen nach Nr. 9 LöRüRL erforderlich !)
andere Bemessung
Bereich:	m³
Bereich:	m³
Bereich:	m³
Bereich:	m³
Gesamtmenge	m³
10.
Angaben über besondere Gefahrenbereiche:
Umgangsbereich mit radioaktiven Stoffen:
Gefahrengruppe nach § 52 Strahlenschutzverordnung in Verbindung mit FwDV 500
GG I	GG II	GG III
Umgangsbereich
nach BioStoffV
Labor-Sicherheitsstufe:	L1	L2	L3	L4
Produktions-Sicherheitsstufe:	P1	P2	P3	P4
nach GenTSV
S1	S2	S3	S4